****

# Описаниекомпетенции.

* 1. **Актуальностькомпетенции.**

Современныеинтерьерыподразумеваютактивноеиспользованиепрактичныхстроительныхматериалов,такихкакхромированныйметалл,полированноестекло,глянцевыйпластик.

Но приверженцам классики, тем, кто привык к настоящей роскоши,невсегдапоказной,новсегдаизысканной,подушеосталисьинтерьерывстилеэлегантного модерна, простого и милого прованса или кантри, роскошного барокко. Итакие интерьеры отличает обилие натурального дерева. Живаяинастоящаядревесина,теплаянаощупь,ираспространяющаяароматлесаумиротворяет,успокаиваетигармонизируетдомашнююобстановку.Деревянныепредметымебелинаиболееэффектносмотрятсясполированнымиилирезнымиповерхностями.

Именно поэтому резьба по дереву не оставила своей актуальностиисегодня,несмотрянаактивноепроникновениесовременныхматериалов,красивых,но,к сожалению, искусственных. Изделия из дерева во все времена пользовались у народазаслуженнойлюбовью.Онипредставляютсобойлучшееукрашениелюбогодома,посколькуобладаюточаровательнымвнешнимвидом.Ониспособныдополнитьинтерьер не только квартиры, но и загородного дома, а также привнести в атмосферутеплотуиуют.

Возможные места для трудоустройства: предприятия по изготовлению товаровнародных промыслов, индивидуальное предпринимательство по изготовлению резныхизделийиздерева,мебельныеидругие предприятияпо обработкедревесины.

# Профессии,покоторымучастникисмогуттрудоустроитьсяпослеполученияданнойкомпетенции.

1. Столяр.
2. Плотник.
3. Реставратор.
4. Краснодеревщик.
5. Резчикподереву.
6. Токари,которыеработаюсдеревомнастанках.
7. Дизайнермебели.
8. Скульптор.
9. Ландшафтныйархитектор.
10. Мастердеревообрабатывающегоцеха.

# Ссылканаобразовательныйи/илипрофессиональныйстандарт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Школьники** | **Студенты** | **Специалисты** |
| Перечень профессий рабочих,должностей служащих, покоторым осуществляетсяпрофессиональное обучение,утвержденный приказомМинистерства образования инауки | Приказ Министерстваобразования и науки РФот 2 августа 2013 г. N 666"Обутверждении  федеральногогосударственного | Единый  тарифно-квалификационныйсправочник работ ипрофессийрабочих(ЕТКС),  2017.[Выпуск №61ЕТКС](http://bizlog.ru/etks/etks-61/)  утвержденПостановлением |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российской Федерации от2июля2013 г.N513 | образовательногостандарта среднегопрофессионального  образованияпопрофессии054.01.13 Изготовительхудожественныхизделий  издерева" | МинтрудаРФот05.03.2004  N40Профессия«Изготовительхудожественныхизделийиз  дерева» |

* 1. **Требованиякквалификации.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Школьники** | **Студенты** | **Специалисты** |
| Должензнать:народныетрадиции изготовленииизделийиздерева.  Должен уметь: -рационально  организоватьсвоерабочееместо,  -соблюдать правилатехники безопасности;  -читать чертежи, эскизыдеталейи сборочных  единиц;  -составлять или выбиратьтехнологическую  последовательностьизготовления изделия взависимости от  предъявляемыхкнемутехнологическихтребованийи  существующих условий;  -выполнять основныетехнологические операциии осуществлять подборинструмента,приспособлений,орудий  труда;  -анализироватьвыполнениесвоейработы. | Должен знать: основычерчения, композиции; -приемы и способывыполненияоформительских работ вразличныхтехниках;-свойства применяемыхматериалов;  -технологию выполненияотделочных работ; -народные традиции визготовлении изделий издерева.  Должен уметь: -оцениватькачество древесины. -подготавливать древесинук работе. -выбиратьинструмент всоответствии стребованиямитехнологическогопроцесса.  -выполнять правку изаточку инструмента. -рациональноорганизовывать рабочееместо.  -выполнять эскизизготавливаемого изделия. -осуществлятьтехнологическую обработкуматериалов, заготовок дляизделий при помощиразличного оборудования,инструментов, аппаратов,приспособлений. -изготавливать  художественныеизделияиз | По собственнымкомпозициямизготавливаетиз дерева художественныеизделия-сувениры,  декоративные панно,предметы традиционнойнародноймебелиидр.  Подбирает древесину потекстуре и рисунку, сушитее. Обрабатываетповерхности изделийразличными видами резьбы,фанеровкой, шлифованием,тонировкой красителями,полированием.  Комплектует изделия вансамбли и интерьерыпо  цвету, текстуре древесины,виду обработки.  Реставрирует иизготавливает копиитрадиционныхнародныхизделий. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | различных древесныхматериалов.  -выполнять различные видыдекорированияизделийиз  дерева. |  |
|  | -реставрировать  художественные изделия издерева. |  |

# 2.Конкурсноезадание.

* 1. **Краткоеописаниезадания.**

**Школьники:** в ходе выполнения конкурсного задания участники должнывыполнить чертеж по образцу на деревянном панно размером 200\*150мм., а затем по чертежу выполнить плосковые мчатую резьбу.

**Студенты/специалисты:**входевыполненияконкурсногозаданияучастники должны выполнить чертёж по образцу на деревянном панно размер230\*200мм,азатемпочертежувыполнитьрельефнуюрезьбусглухимфономввидеплетёнки.

# Структура и подробное описание конкурсного задания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименованиекатегорииучастника** | **Наименованиемодуля** | **Времяпроведениямодуля** | **Полученныйрезультат** |
| **Школьник** | **Модуль1** Нанесение чертежа надеревянное панно в соответствиисобразцом. | 30мин. | Рисунок на деревянномпанно |
|  | **Модуль2** Выполнение плоско-выемчатойрезьбынадеревянномпанно | 4часа30мин. | Панно деревянноерезное. |
| ***Общеевремявыполненияконкурсногозадания:5часов*** | | | |
| **Студент**  **/специалист** | **Модуль1.**Нанесениечертежанадеревянную заготовку всоответствиисэскизом. | 30мин. | Рисунокна  деревянномпанно. |
|  | **Модуль 2.** Выполнениерельефнойрезьбысфономв  виде плетения с растительнымиэлементами. | 5часов30мин. | Панно деревянноерезное. |
| ***Общеевремявыполненияконкурсногозадания:6часов*** | | | |

* 1. **Последовательностьвыполнениязадания.**

# Конкурсноезадание.

## Конкурсноезадание дляшкольника.

1. Организоватьрабочееместо.
2. Создатьбезопасныеусловиятруда.
3. Произвестипереносчертежаназаготовкуспомощьюлинейки,карандашаициркуля всоответствии собразцом.
4. Выполнитьрезьбу.
5. Продемонстрироватьвысокоекачествоисполнения,знанияитехникувырезаниярезьбы.
6. Соблюдатьправилабезопасностиприпользованиирежущегоинструмента.

## Конкурсноезаданиедлястудента/специалиста

1. Организоватьрабочееместо.
2. Создатьбезопасныеусловиятруда.
3. Произвестипереносчертежаназаготовкуспомощьюлинейки,карандашаициркуля всоответствии собразцом.
4. Выполнитьрезьбу.
5. Продемонстрироватьвысокоекачествоисполнения,знанияитехникувырезаниярезьбы.
6. Соблюдатьправилабезопасностиприпользованиирежущегоинструмента.

## Особыеуказания:

**Можно использовать** свои чертёжные инструменты и резчицкие приспособленияиинструменты.

**Категорическизапрещается**братьссобойнасоревновательнуюплощадкуучастникамопасныережущиеиколющиеинструментыиэлектроинструменты.

# 30%изменениеконкурсногозадания.

Можетбытьзаменёнчертёжодногоизэлементовузора.Видрезьбы,виддеревакатегорическиизменятьнельзя.

# Критерии оценки выполнения задания.Школьники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименованиемодуля** | **Задание** | **Максимальный балл** |
| 1 Нанесение чертежа надеревянное панно всоответствиисобразцом. | Произвести перенос чертежа на заготовкуспомощьюлинейки,карандашаициркулявсоответствии собразцом | 17 |
| 2. Выполнение плосковыемчатой резьбы надеревянномпанно | Продемонстрировать высокое качествоисполнения, знания и технику вырезаниярезьбы.Соблюдатьправилабезопасностиприпользованиирежущегоинструмента | 83 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** | **100** |

## Модуль1.Нанесениечертежанадеревянноепанновсоответствиисобразцом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задание** | **№** | **Наименованиекритерия** | **Максимальныебаллы** | **Объективнаяоценка(баллы)** | **Субъективная оценка(баллы)** |
| Произвестипереносчертежа назаготовку спомощьюлинейки,карандаша ициркуля всоответствии  собразцом | 1 | Соответствиепереносачертежаузоравквадратена  заготовку | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Соответствиепереносачертежаузоравполосе  назаготовку | 7 | 7 | 0 |
| **Итого 17** | | | | | |
| **Модуль2.Выполнениеплосковыемчатойрезьбынадеревянномпанно** | | | | | |
| Продемонстрироватьвысокоекачествоисполнения,знания итехникувырезаниярезьбы.  Соблюдатьправила  безопасностиприпользованиирежущегоинструмента | 1 | Качестворезаузора  вквадрате | 28 |  | 28 |
| 2 | Качество реза узоравполосе | 18 |  | 18 |
| 3 | Глубина резаузоравквадрате | 16 | 16 |  |
| 4 | Глубина резаузоравполосе | 6 | 6 |  |
| 5 | Чистотавыполнениярезьбыэлементовузоравквадрате | 6 |  | 6 |
| 6 | Чистотавыполнениярезьбыэлементовузоравполосе | 4 |  | 4 |
| 7 | Внешнийвид | 2 |  | 2 |
| 8 | Техника  безопасности | 3 | 3 |  |
| **Итого 83** | | | | | |

**Критерииоценкивыполнениязаданиядлястудентовиспециалистов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименованиемодуля** | **Задание** | **Максимальныйбалл** |
| 1Нанесениечертежанадеревянноепаннов  соответствиисобразцом. | Произвестипереносчертежаназаготовкуспомощьюлинейки,  карандашаициркуля всоответствиисобразцом | 20 |
| 2. Выполнениерельефной резьбы сглухимфономввидеплетёнки. | Продемонстрироватьвысокоекачествоисполнения,знания итехнику  вырезаниярезьбы.Соблюдатьправилабезопасности при пользованиирежущегоинструмента | 80 |
| **ИТОГО** | | **100** |

## Модуль1.Нанесениечертежанадеревянноепанновсоответствиисобразцом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задание** | **№** | **Наименованиекритерия** | **Максимальныебаллы** | **Объективнаяоценка**  **(баллы)** | **Субъективнаяоценка**  **(баллы)** |
| **Выполнение**  **рельефно**  **йрезьбы** | 1 | Соответствиепереносачертежаназаготовку | 20 | 20 |  |
| **Итого 20** | | | | | |

**Модуль2.Нанесениечертежанадеревянноепанновсоответствиисобразцом.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задание** | **№** | **Наименованиекритерия** | **Максимальныебаллы** | **Объективнаяоценка**  **(баллы)** | **Субъективнаяоценка**  **(баллы)\*** |
| Продемонстрироватьвысокое  качествоисполнения,знания итехнику | 1 | Качестворезьбы  элементоврельефа | 22 |  | 22 |
| 2 | Качестворезьбы  фоновыхучастков | 18 |  | 18 |
| 3 | Качествореза  рамки | 6 |  | 6 |
| 4 | Глубинареза | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вырезаниярезьбы.  Соблюдатьправила  безопасности припользованиирежущего  инструмента | 5 | Соответствиеразмеров  элементовузора | 16 | 16 |  |
| 6 | Внешнийвид | 3 |  | 3 |
| 7 | Техника  безопасности | 5 | 5 |  |
|  | **Итого 80** | | | | |

# Переченьиспользуемогооборудования,инструментовирасходныхматериаловдлявсехкатегорий участников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОУЧАСТНИКА** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Фотооборудования илиинструмента, илимебели** | **Техническиехарактеристикиоборудования,инструментов и ссылка насайт производителя,поставщика** | **Ед.измерения** | **Необходимоекол-во** |
| **01** | Верстакстолярный |  | 2000\*600мм, деревянный, сдвумя тискамиhttps://rubankov.ru/id/verstak-derevyannyy-2000600mm-s-lotkom-pt---hv516-bt---hv516-  10660.html | шт. | 1 |
| **02** | Стулпосетителяофисный |  | Наусмотрениеорганизатораплощадки  или размеры:55х80 | шт. | 1 |
| **03** | Настольнаялампа | C:\Users\Admin\Desktop\Abilimpiks\vamsvet_nastolnaya_lampa_globo_basic_2486.jpeg | Наусмотрениеорганизатораплощадки | шт. | 1 |
| **04** | Наборстамесок длярезьбыпо  дереву"Петроград"25шт. | img18599_52605_big.jpg | https://rubankov.ru/id/nabory-stamesok-petrograd-18599.html | набор | 1 |
| **05** | Струбцина | img11970_57681_big.jpg | Струбцина PiherPal R30\*14см,5000NМ00014027  https://rubankov.ru/id/strubcina  -piher-pal-r-11970.html | шт. | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | КиянкаПЕТРОГРАД  Ъ, латунная,модель'Journeyman'smallet', 500 г | img19405_95283_big.jpg | <https://rubankov.ru/id/kiyanka-petrograd-latunnaya-model-journeymans-mallet-500-g-19405.html> | шт. | 1 |
| **07** | Штангенциркульэлектронный | 1.jpeg | https://www.220-volt.ru/catalog-28537/ | шт. | 1 |
| **08** | ЗаточнойстанокTormekT-8 | img11070_21015_big.jpg | Один на площадку<https://rubankov.ru/id/zatochnoy-stanok-tormek-t-8-11070.html> | шт. | 1 |
| **09** | Средствауборки:совок; щетка-сметка;мусорное  ведро; мешкидлямусора; |  | Наусмотрениеорганизатораплощадки | шт. | 1 |
| **ПЕРЕЧЕНЬРАСХОДНЫХМАТЕРИАЛОВНА1УЧАСТНИКА** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Фотооборудования илиинструмента, илимебели** | **Техническиехарактеристикиоборудования,инструментов и ссылка насайт производителя,поставщика** | **Ед.измерения** | **Необходимоеко**  **л-во** |
| **01** | Карандаш | C:\Users\григорьевати\Desktop\каранд.jpg | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1 |
| **02** | Циркуль | C:\Users\григорьевати\Desktop\i.jpg | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1 |
| **03** | Линейка | C:\Users\григорьевати\Desktop\552614181_w200_h200_linejka-derevyannaya-20.jpg | Деревянная,20см. | шт. | 1 |
| **04** | Ластик | C:\Users\григорьевати\Desktop\ласт.jpg | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1 |
| **05** | Брускиабразивные  ПЕТРОГРАД  Ъ, водные,200\*70\*20мм | img11436_88553_big.jpg | Заточной абразивПЕТРОГРАДЪ,  200\*70\*20мм, 6000гритhttps://rubankov.ru/id/bruski-abrazivnye-petrograd-vodnye-2007020mm-11436.html | шт. | 1 |
| **06** | Бруски дляполирования | https://tochilka.pro/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9C00014536.jpg | https://rubankov.ru/id/bruski-petrograd-dlya-polirovaniya-odnostoronnie-18251.html | шт. | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** | Полировальнаяпаста  ПЕТРОГРАДЪ | img6172_22993_big.jpg | 2000грит, зелёная, 180гhttps://rubankov.ru/id/pasty-polirovalnye-6172.html | шт. | 1 |
| **08** | Деревяннаязаготовка длярезьбы(Липа) |  | 200\*300\*25 | шт. | 1 |
| **09** | Фанернаяоснова длякрепления  деревяннойзаготовки кверстаку |  | 300\*400, 10мм | шт. | 1 |
| **10** | Эскиз  декоративногопанно |  |  | шт. | 1 |
| **11** | Макет  декоративногопанно |  |  | шт. | 1 |
| **12** | Копировальнаябумага | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/813ADWBW%2BKL._SL1500_.jpg |  | шт. | 1 |
| **РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫ,ОБОРУДОВАНИЕИИНСТРУМЕНТЫ,КОТОРЫЕУЧАСТНИКИДОЛЖНЫ ИМЕТЬПРИСЕБЕ** | | | | | |
|  | | Нетребуются | |  |  |
| **РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫИОБОРУДОВАНИЕ,ЗАПРЕЩЕННЫЕНАПЛОЩАДКЕ** | | | | | |
|  | | Опасныережущиеиколющиеинструментыиэлектроинструменты | |  |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТПРИВЕСТИССОБОЙ УЧАСТНИК** | | | | | |
|  | | Свои чертёжные инструменты и резчицкиеприспособленияиинструменты, | |  |  |
| **ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОСУДЬЮ** | | | | | |
| **01** | Ноутбук смышкой | https://detectivebookshop.ru/image/1016050969.jpg | На усмотрение организатораплощадки | шт. | 1/5 |
| **02** | Принтер | https://main-cdn.goods.ru/big2/hlr-system/1604114415/100000573546b2.jpg | На усмотрение организатораплощадки | шт. | 1/5 |
| **03** | Столпереговорный | C:\Users\григорьевати\Desktop\стол.jpg | На усмотрение организатораплощадки | шт. | 1/5 |
| **04** | Стулья | C:\Users\григорьевати\Desktop\стол.jpg | На усмотрение организатораплощадки | шт. | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05** | Вешалка | C:\Users\григорьевати\Desktop\вешалка.png | Наусмотрениеорганизатораплощадки | шт. | 1/5 |
| **РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫНА1СУДЬЮ** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Фотооборудования илиинструмента, илимебели** | **Техническиехарактеристикиоборудования,инструментов и ссылка насайт производителя,поставщика** | **Ед.измерения** | **Необходимоекол-во** |
| **01** | Карандаш | C:\Users\григорьевати\Desktop\каранд.jpg | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1 |
| **02** | Линейка | C:\Users\григорьевати\Desktop\552614181_w200_h200_linejka-derevyannaya-20.jpg | Деревянная,20см. | шт. | 1 |
| **03** | Ручка | https://mygorodsp.ru/files/912/912c61c8cf658d3c71046b8b8cf9a6e2.png | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1 |
| **04** | Бумага | https://becompact.ru/upload/iblock/b58/b58f4b41ad60d2d9bb6d86e3e76c32a8.jpg | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1/5 |
| **05** | Ластик | C:\Users\григорьевати\Desktop\ласт.jpg | Наусмотрениеорганизатора | шт. | 1 |
| **06** | Кнопкиканцелярские |  | Наусмотрениеорганизатора | уп. | 1 |
| **ОБЩАЯИНФРАСТРУКТУРАКОНКУРСНОЙПЛОЩАДКИ** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Фотонеобходимогооборудования,средстваиндивидуальнойзащиты** | **Техническиехарактеристикиоборудования,инструментов и ссылка насайт производителя,поставщика** | **Ед.измерения** | **Необходимоеко**  **л-во** |
| **01** | ПорошковыйогнетушительОП-4 | Порошковый огнетушитель ОП-4 | КлассВ-55ВКлассА-2А | шт. | 1 |
| **02** | Кулер дляводы | Кулер для воды Ecotronic H2-TN настольный без охлаждения | Настольныйбезохлаждения | шт. | 1 |
| **03** | Водапитьевая,19л. | https://all-coolers.ru/wa-data/public/shop/products/57/09/957/images/2266/2266.970.jpg | Вода должна полностьюсоответствует ГОСТ Р 52109-2003 | шт. | 4 |
| **04** | Стаканыодноразовые | http://www.mosnab.ru/uploads/goods/721090.jpg | Для холодного и горячего 0,2л. | шт. | 200  шт. |
| **05** | Доскамаркерная смаркерами | C:\Users\григорьевати\Desktop\доска.jpg | Наусмотрениеорганизатораплощадки | шт. | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | Часынастенные | C:\Users\григорьевати\Desktop\часы.jpg | Наусмотрениеорганизатораплощадки | шт. | 1 |
| **07** | Сетевойфильтр | Сетевой фильтр PILOT "S", 5 компьютерных розеток + 1 бытовая розетка, 1,8 м, белый | Сетевой фильтр оборудован 5компьютерными розетками и1бытовойрозеткой. | шт. | 2 |
| **КОМНАТАУЧАСТНИКОВ** | | | | | |
| **01** | Стол | C:\Users\григорьевати\Desktop\стол.jpg | На усмотрение организатораплощадки | шт. | 1/5 |
| **02** | Стулья | C:\Users\григорьевати\Desktop\стол.jpg | На усмотрение организатораплощадки | шт. | 1 |
| **03** | Вешалка | C:\Users\григорьевати\Desktop\вешалка.png | Наусмотрениеорганизатораплощадки | шт. | 1/5 |


## Минимальныетребованиякоснащениюрабочихместсучетомосновныхнозологий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименованиенозологии** | **Площадь,**  **м.кв.** | **Ширина прохода междурабочимиместами,м.** | **Специализированноеоборудование,количество.\*** |
| **Рабочееместоучастника**  **с**  **нарушениемслуха** | стандарт | расстояниемеждурядамистолов-неменее0,6м;междустолами в ряду - не менее 0,5м;междурядамистоловистенамибезоконныхпроемов  -неменее0,7м;междурядом  столов и стеной с оконнымипроемами -неменее0,5 м. | звукоусиливающимисредствами,телефонами  громкоговорящими,оборудованием, преобразующимзвуковые сигналы в световые,речевыесигналывтекстовую  бегущуюстроку. |
| **Рабочееместоучастника**  **снарушениемзрения** | стандарт | расстояниемеждурядамистолов-неменее0,6м;междустолами в ряду - не менее 0,5м;междурядамистоловистенамибезоконныхпроемов  -неменее0,7м;междурядомстолов и стеной с оконнымипроемами -неменее0,5 м. | Дляслабовидящих:  видеоувеличитель<https://www.smartaids.ru/catalog/sighting_loss/videouvelichiteli-ervu/>  ЛистсзаданиемдолженбытьвыполненшрифтомБрайля.Укаждогоинвалидаснарушениемзрения должен бытьсопровождающийволонтёр.  Тотальнослепыхучастниковнет. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рабочееместоучастника**  **снарушениемОДА** | площадь—  не менее4,5кв.м. | Ширинапроходамеждурядами столов дляучастников  передвигающихся в креслах-коляскахинаопорах,-неменее0,9м;междурядомстолов и стеной с оконнымипроемами-неменее0,5м;междурядамистоловистенамибезоконныхпроемов  -неменее1,0м.Расстояние  междустоламивряду-неменее0,85 м. | Специальный стол дляинвалиданаколяске  [https://ergostol.ru/blog/stol-dlya](https://ergostol.ru/blog/stol-dlya-invalidov-kolyasochnikov)  [-invalidov-kolyasochnikov](https://ergostol.ru/blog/stol-dlya-invalidov-kolyasochnikov) |
| **Рабочееместоучастника**  **с**  **соматическимизаболеваниями** | **стандарт** | Температура воздуха должнасоставлять18-24.°С,относительнаявлажностьвоздухапомещенийдолжнасоставлять40-60%,скоростьдвижениявоздуханеболее  0,1м/сек. | На площадке должнонаходитьсянеобходимоеоборудованиедляприёмалекарственныхсредств(условия должны быть прописанывИндивидуальнойпрограммереабилитациииабилитацииинвалида) |
| **Рабочееместоучастника**  **сментальныминарушениями** | **стандарт** | расстояниемеждурядамистолов-неменее0,6м;междустолами в ряду - не менее 0,5м;междурядамистоловистенамибезоконныхпроемов  -неменее0,7м;междурядомстоловистенойсоконными  проемами -неменее0,5м. | На площадке долженнаходитьсяпсихолог. |

1. **Схемазастройкисоревновательнойплощадки.**

**Застройкаосуществляетсянагруппуучастниковдлявсехкатегорий.**



# Требованияохранытрудаитехникибезопасности.

## Общиетребованияохранытруда.

* + 1. Участникамзапрещаетсяприноситьссобойкакие-либоносителиинформации, а также иметь доступ к сети Интернет во время выполнения работы.6.1.2.Судьиопределяютрассадкудоначалаконкурса.
    2. Участникидолжныследоватьуказаниямсудейвслучаеобнаружениядефектоввоборудовании.
    3. Участникидолжны уведомитьсудей,когдазавершатвыполнениезадания.
    4. Запрещаетсянаходитьсянаконкурснойплощадкевверхнейодежде,принимать пищу и курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а такжебытьвсостоянииалкогольного,наркотическогоилидругого опьянения.
    5. Участниксоревнованиядолжензнатьместорасположениепервичныхсредствпожаротушения иуметьимипользоваться.
    6. Окаждомнесчастномслучаепострадавшийилиочевидецнесчастногослучаянемедленнодолженизвеститьближайшегоэксперта.
    7. Участниксоревнованиядолжензнатьместонахождениемедицинскойаптечки, знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.Принеобходимостивызватьскоруюмедицинскую помощь.
    8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствииэксперта.Запрещаетсяприсутствиенаконкурсной площадкепостороннихлиц.
    9. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаютсякответственностисогласноправиламвнутреннегораспорядкаиливзысканиям,определеннымКодексомзаконовотрудеРоссийскойФедерации.
    10. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения имиинструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работипроверкизнаний поохранетруда.

## Действиядоначалаработы.

* + 1. Проверитьисправностьинструмента(вслучаенеисправностисообщитьтехническомуЭксперту
    2. Доводкуинструментапроводитьпонаправлениюдвижениявойлочного

круга.

* + 1. Непроверятьостротузаточкиинструментарукой.

6.2.5.Осмотретьипривестивпорядокрабочееместо,убратьвсепосторонние

предметы,которыемогутотвлекатьвниманиеизатруднятьработу.

* + 1. Надетьспец.одеждуидоложитьЭкспертамоготовностикработе.
    2. Действиявовремявыполненияработ.
    3. Приработесручныминструментомнеобходимособлюдатьосторожность.
    4. Вовремяпроведениясоревнованияучастникинедолжнывыноситьинструментзапределысвоегорабочегоместа.Поокончанииработыинструментыдолжны бытьнадёжноубраны впредназначенныедлянихчехлыиконтейнеры.
    5. Соблюдать,установленныерасписанием,трудовымраспорядкомрегламентированныеперерывывработе,выполнятьрекомендованныефизическиеупражнения.


## Действияпослеокончанияработ.

* + 1. СдатьинструментЭксперту.
    2. Убратьрабочий столприпомощи щётки.
    3. Несдувать мусор.
    4. Снятьспец.одеждуипроверитьпорядокнарабочем месте.

## Действиявслучаеаварийнойситуации.

* + 1. ОполомкеинструментасразусообщитьЭкспертам!
    2. Приполучении травмысразусообщитьЭкспертам!
    3. ПринедомоганиисразусообщитьЭкспертам!

Эскизконкурсногозадания.



Размер20\*20\*2,5см

ШКОЛЬНИКИ

